


1. Podłączyć nośnik USB do komputera i zainicjalizować go w programie.




1. W oknie wybierz nośnik i zatwierdź przyciskiem.




1. Następnie kliknij przycisk ‘Edit’.



1. W nowo otworzonym oknie kliknij ‘Modify’.



1. Zaznacz w wierszu ‘Audit Support’ opcję ‘USB key’ i zatwierdź przyciskiem ‘Validate’.



1. Ostatecznie zaprogramuj nośnik ‘Configuration’, a następnie czytnik.
2. Audyt odbywa się poprzez podpięcia nośnika USB do czytnika, a następnie przyłożenie żółtej karty ‘Audit’.